

Рис. 1

 1. Проверяем комплектность (Рис.1):

1) колесо-1шт,
2) колпак-1шт,
3) диск-1шт,
4) нога-1шт,
5) термопривод-1шт,
6) самоклеющаяся лента-2шт,
7) конусная пружинка-1шт,
8) болт-1шт,
9) колпачок пласт.-1шт,
10) колпачковая гайка металл.-1шт,
11) саморезы-6шт.

Рис. 2



2. Клеем самоклеющуюся ленту на колесо с внутренней и наружной стороны (Рис.2).



Рис. 3

 3. С внутренней стороны колеса
 (где вкручиваются саморезы)
вщёлкиваем ногу в центральное отверстие (Рис.3).

 4. Вставляем термопривод в ногу болтом вниз (Рис.4).

Рис. 4

 5. Фиксируем нижнюю часть
термопривода металлической
колпачковой гайкой (Рис.5).

Рис. 5



Рис. 6

6. Устанавливаем колпак, проворачивая
 до попадания в паз (Рис.6).



Рис. 7

 7. На болт размещаем конусную
пружинку меньшим диаметром
к шляпке, вкручиваем болт
в термопривод через отверстие
в колпаке, одеваем колпачок (Рис.7).

 8. Устанавливаем клапан в теплицу
 с помощью диска, фиксируя его саморезами (Рис.8).

Рис. 8