

Рис. 1

1. Проверяем комплектность (Рис.1):

1) колесо-1шт,   
2) колпак-1шт,   
3) диск-1шт,   
4) нога-1шт,  
5) термопривод-1шт,  
6) самоклеющаяся лента-2шт,  
7) конусная пружинка-1шт,   
8) болт-1шт,   
9) колпачок пласт.-1шт,  
10) колпачковая гайка металл.-1шт,   
11) саморезы-6шт.

Рис. 2



2. Клеем самоклеющуюся ленту на колесо с внутренней и наружной стороны (Рис.2).



Рис. 3

3. С внутренней стороны колеса  
 (где вкручиваются саморезы)   
вщёлкиваем ногу в центральное отверстие (Рис.3).


 4. Вставляем термопривод в ногу болтом вниз (Рис.4).

Рис. 4

 5. Фиксируем нижнюю часть   
термопривода металлической   
колпачковой гайкой (Рис.5).

Рис. 5




Рис. 6

6. Устанавливаем колпак, проворачивая  
 до попадания в паз (Рис.6).




Рис. 7

7. На болт размещаем конусную   
пружинку меньшим диаметром   
к шляпке, вкручиваем болт   
в термопривод через отверстие  
в колпаке, одеваем колпачок (Рис.7).

 8. Устанавливаем клапан в теплицу  
 с помощью диска, фиксируя его саморезами (Рис.8).

Рис. 8