 1. Делаем отверстие в верхней части теплицы с помощью коронки диаметром 152мм, вставленной в шуруповерт.

 2. Прокидываем веревку из этого отверстия.



 3. Крепим к веревке собранный клапан за ногу.

 4. Тянем веревкой клапан к отверстию.

 5. Просовываем клапан во внутрь теплицы.



 6. Совмещаем отверстия в колесе клапана и диска.

 7. Фиксируем собранный клапан с помощью саморезов через отверстия.